{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["SL_350","SL_420"],"not_rendered":{"images":10,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"SL_350","index":0,"n_rows":167,"n_cols":43,"rows_kept":167,"merged":[[1,22,2,26],[5,12,7,14],[8,28,8,29],[11,1,11,7],[11,12,11,14],[26,24,26,25],[28,28,30,28],[30,13,31,14],[30,23,30,24],[30,29,31,29],[31,30,32,30],[32,2,34,2],[32,15,34,15],[34,1,36,1],[34,7,35,8],[34,16,36,16],[36,2,37,2],[36,30,41,30],[37,14,37,17],[38,17,40,17],[39,1,42,1],[42,16,44,17],[43,1,45,1],[44,7,45,7],[46,7,46,8],[46,11,47,12],[48,21,49,23],[49,5,49,6],[58,4,58,5],[59,19,66,20],[59,30,64,30],[69,14,70,24],[71,14,72,24],[74,26,79,26],[76,6,76,8],[82,28,86,28],[110,23,111,24],[112,29,114,29],[127,22,128,24],[136,1,139,4],[141,1,142,2],[141,3,142,8],[141,9,142,10],[141,12,142,19],[141,21,142,22],[141,23,142,25],[141,27,142,27],[144,1,145,2],[144,3,145,8],[144,9,145,10],[144,11,145,20],[144,21,145,22],[144,23,145,25],[144,27,145,27],[147,1,148,2],[147,3,148,8],[147,9,148,16],[147,17,148,22],[147,24,148,26],[147,28,148,28],[149,29,151,31],[150,1,151,2],[150,3,151,8],[150,9,151,22],[153,1,154,2],[153,3,154,8],[153,9,154,22],[153,24,154,24],[153,25,154,26],[153,27,154,28],[153,29,154,29],[153,30,154,30],[153,31,154,31],[155,29,156,29],[155,31,156,31],[156,1,157,2],[156,3,157,8],[156,9,157,22],[157,24,160,28],[157,29,163,31],[159,1,160,2],[159,3,160,8],[159,9,160,22],[162,1,163,2],[162,3,163,8],[162,9,163,22],[164,29,165,29],[164,30,165,30],[164,31,165,31],[165,1,166,2],[165,3,166,8],[165,9,166,22]]}
[{"$nulls":34},"č.jaz.",{"$f":"VLOOKUP(M6,AI3:AJ8,2,FALSE)","v":1},null,"SVYHLEDAT","CZ","EN","DE","PL","FR"]
[null,"Zvol jazyk:",{"$nulls":20},{"$f":"AL5","v":"Šířka stavebního otvoru (mm)"},{"$nulls":11},"Jazyk","číslo",null,{"$f":"VLOOKUP(AM2,AM2:AR112,$AJ$1,FALSE)","v":"Zvolit jazyk: "},"Zvolit jazyk: ","Select a language:","Wählen Sie eine Sprache","Wybierz język","Sélectionner une langue"]
[{"$nulls":34},"CZ",1]
[null,"Select a language:",{"$nulls":32},"EN",2,null,{"$f":"VLOOKUP(AM4,AM4:AR113,$AJ$1,FALSE)","v":"Umístění horního těsnění"},"Umístění horního těsnění","Placement of top sealing","die Unterbringung der Oberdichtung","Umieszczenie górnego uszczelnienia","Emplacement du joint d'étanchéité"]
[{"$nulls":34},"DE",3,null,{"$f":"VLOOKUP(AM5,AM5:AR114,$AJ$1,FALSE)","v":"Šířka stavebního otvoru (mm)"},"Šířka stavebního otvoru (mm)","Opening width","Lichte Breite","Szerokość otworu","LARGEUR DE BAIE"]
[null,"Wählen Sie eine Sprache:",{"$nulls":10},"CZ",{"$nulls":9},{"$f":"AL6","v":"Výška stavebního otvoru (mm) "},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AC3/1000*AC6/1000<13.8,\"\",\"W x H max. 13,8m2\")","v":""},{"$nulls":4},"PL",4,null,{"$f":"VLOOKUP(AM6,AM5:AR112,$AJ$1,FALSE)","v":"Výška stavebního otvoru (mm) "},"Výška stavebního otvoru (mm) ","Clear opening height (mm) ","Lichte Höhe (mm)","Wysokość otworu budowlanego (mm) ","HAUTEUR DE BAIE (mm) "]
[{"$nulls":34},"FR",5,null,"Výška nádpraží","Výška nádpraží","Height of lintel","Freiraum über Sturz","Wysokość nadproża","Retombée de linteau"]
[null,"Wybierz język:",{"$nulls":32},"NL",6,null,"Spodní hrana horizontálního vedení","Spodní hrana horizontálního vedení","Bottom edge of horizontal tracks","Unterkante der horizontalen Schienen","Dolna krawędz zarządzania pionowego","Bord inférieur des rails horizontaux"]
[{"$nulls":22},{"$f":"AL46","v":"Ovládání"},{"$nulls":14},"Hloubka vedení","Hloubka vedení","Back room","Einbautiefe","Głębokość zarządzania","Profondeur d'encombrement"]
[null,"Sélectionner une langue:",{"$nulls":35},"Minimální prostor pro pružiny","Minimální prostor pro pružiny","Minimal room for springs","Minimaler Raum für Federn","Minimalne miejsce na sprężyny","Espace minimal pour les ressorts"]
[{"$nulls":37},"Délka pohonu","Délka pohonu","Length of motor","Länge des Antriebs","Długość napędu","Longueur de l'opérateur"]
[null,"Kies een taal:",{"$nulls":20},{"$f":"AL33","v":"Prosím, vyplňte pole, která jsou označena barevně!"},{"$nulls":14},"Kotvící bod lišty pohonu","Kotvící bod lišty pohonu","Hanging point for motor track","Aufhängepunkt für Antriebsleiste","Punkt zakotwiczenia listwy napędu","Point d'ancrage du rail de l'opérateur"]
[{"$nulls":37},"Kotvící bod pohonu","Kotvící bod pohonu","Hanging point for motor","Aufhängepunkt für Antrieb","Punkt zakotwiczenia napędu","Point d'ancrage de l'opérateur"]
[{"$nulls":37},"Vyhovující rozměr","Vyhovující rozměr","Suitable dimension","entsprechende Abmessung","Odpowiednie wymiary","Dimension acceptable"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":24},{"$f":"\"E2=\"&Y29-200","v":"E2=3400"},null,"(*2950)"]
[]
[{"$nulls":23},"X=",{"$f":"IF(AC6<=2500,3600,4350)","v":3600},"(* 3100)",null,null,{"$f":"\"E1=\"&\"1400\"","v":"E1=1400"}]
[]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM31,AM31:AR120,$AJ$1,FALSE)","v":"Průjezdná výška"},"Průjezdná výška","Clearance height","Durchfahrtshöhe","Wysokość przejazdu","Hauteur libre"]
[{"$nulls":23},{"$f":"\"D=\"&AC6+200","v":"D=200"},{"$nulls":6},{"$f":"\"P=\"&\"min. 150\"","v":"P=min. 150"}]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM33,AM33:AR122,$AJ$1,FALSE)","v":"Prosím, vyplňte pole, která jsou označena barevně!"},"Prosím, vyplňte pole, která jsou označena barevně!","Please, fill in the fields that are marked in color!","Fülen Sie bitte markierte Felder!","Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych kolorem!","S'il-vous-plaît, remplissez les champs qui sont marqués en couleur!"]
[]
[]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM36,AM36:AR125,$AJ$1,FALSE)","v":"Sestavil:"},"Sestavil:","Designed by:","Aufgestellt:","Wykonał:","Plan par:"]
["*",{"$nulls":29},{"$f":"\"F=\"&\"min. 350\"","v":"F=min. 350"},{"$nulls":6},"Upravil:","Upravil:","Checked by","Bereinigt:","Skorygował:","Vérifié par:"]
[{"$nulls":37},"Schváleno - datum:","Schváleno - datum:","Approved by - date:","Bereinigt am:","Skorygowano dnia:","Approuvé par - date:"]
[{"$nulls":37},"Název souboru:","Název souboru:","File name:","Dateiname:","Nazwa pliku:","Nom du fichier:"]
[{"$nulls":37},"Datum:","Datum:","Date:","Datum:","Data:","DATE:"]
[{"$nulls":37},"Měřítko","Měřítko","Scale:","Massst.:","Podział.:","ÉCHELLE:"]
[{"$nulls":37},"Formát: ","Formát: ","Sheet:","Format:","Format:","FORMAT:"]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM43,AM43:AR140,$AJ$1,FALSE)","v":"Kód:"},"Kód:","Code:","Kode:","Kod:","CODE:"]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM44,AM44:AR141,$AJ$1,FALSE)","v":"Verze:"},"Verze:","Version:","Version:","Wersja:","VERSION:"]
[]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM46,AM46:AR143,$AJ$1,FALSE)","v":"Ovládání"},"Ovládání","Operated","Bedienung","Sterowanie","Commande"]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM47,AM47:AR144,$AJ$1,FALSE)","v":"ručně"},"ručně","manually","händisch","ręcznie wykonany","MANUELLE"]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM48,AM48:AR145,$AJ$1,FALSE)","v":"elektricky"},"elektricky","electrical ","elektrisch","elektrycznie","MOTORISÉE"]
[]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM50,AM50:AR147,$AJ$1,FALSE)","v":"na překladu"},"na překladu","at lintel","auf dem Sturz ","Na nadprožu","au linteau"]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM51,AM51:AR148,$AJ$1,FALSE)","v":"na horní sekci"},"na horní sekci","on the top section","auf der Obersektion","Na górnej częśći ","sur le panneau supérieur"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":19},{"$f":"\"K=\"&IF(AC6=\"\",\"\",AC6+90)","v":"K="},{"$nulls":10},{"$f":"\"H=\"&AC6","v":"H="}]
{"$rows_empty":76}
[null,"* Run 600"]
[]
[]
[]
[]
[null,"H",null,{"$f":"AL6","v":"Výška stavebního otvoru (mm) "},{"$nulls":8},{"$f":"AC6","v":0}]
[]
[]
[null,"D",null,{"$f":"AL9","v":"Hloubka vedení"},{"$nulls":7},{"$f":"M142+200","v":200}]
[]
[]
[null,"X",null,{"$f":"AL11","v":"Délka pohonu"},{"$nulls":5},3600,{"$nulls":7},4350,{"$nulls":6},{"$f":"AL14","v":"Vyhovující rozměr"},{"$nulls":3},{"$f":"IF(AC6<=2500,3600,4350)","v":3600}]
[]
[]
[null,"E1",null,{"$f":"AL12","v":"Kotvící bod lišty pohonu"},{"$nulls":5},1400]
[]
[]
[null,"E2",null,{"$f":"AL13","v":"Kotvící bod pohonu"},{"$nulls":5},200,{"$nulls":14},{"$f":"AL36","v":"Sestavil:"},{"$f":"AL37","v":"Upravil:"},null,{"$f":"AL38","v":"Schváleno - datum:"},null,{"$f":"AL39","v":"Název souboru:"},{"$f":"AL40","v":"Datum:"},"Formát"]
[]
[{"$nulls":29},"STP SL_350",null,"A4"]
[null,"K",null,{"$f":"AL8","v":"Spodní hrana horizontálního vedení"},{"$nulls":5},{"$f":"AC6+90","v":90}]
[{"$nulls":24},"http://door-documents.com/en/guardy-installation-drawing-sl",{"$nulls":4},"Guardy SL 350"]
[]
[null,"B",null,{"$f":"AL31","v":"Průjezdná výška"},{"$nulls":5},{"$f":"AC6","v":0}]
[]
[]
[null,"F",null,{"$f":"AL7","v":"Výška nádpraží"},{"$nulls":5},"min. 350 mm"]
[]
[{"$nulls":29},{"$f":"AL43","v":"Kód:"},{"$f":"AL44","v":"Verze:"}]
[null,"P",null,{"$f":"AL10","v":"Minimální prostor pro pružiny"},{"$nulls":5},"min. 150 mm"]
[{"$nulls":30},1335]

{"sheet":"SL_420","index":1,"n_rows":161,"n_cols":43,"rows_kept":161,"merged":[[1,22,2,26],[5,12,7,14],[8,28,8,29],[11,1,11,7],[11,12,11,14],[25,24,25,25],[27,21,28,22],[27,23,28,24],[27,25,28,26],[27,28,29,28],[29,13,30,14],[29,23,29,24],[29,29,30,29],[30,30,31,30],[31,2,33,2],[31,15,33,15],[33,1,35,1],[33,7,34,8],[33,16,35,16],[35,2,36,2],[35,30,40,30],[36,14,36,17],[37,17,39,17],[38,1,41,1],[41,16,43,17],[42,1,44,1],[43,7,44,7],[45,7,45,8],[45,11,46,12],[47,21,48,23],[48,5,48,6],[57,4,57,5],[58,19,65,20],[58,30,63,30],[68,14,69,24],[70,14,71,24],[73,26,78,26],[75,6,75,8],[81,28,85,28],[109,23,110,24],[111,29,113,29],[126,22,127,24],[130,1,133,4],[135,1,136,2],[135,3,136,8],[135,9,136,10],[135,12,136,19],[135,21,136,22],[135,23,136,25],[135,27,136,27],[138,1,139,2],[138,3,139,8],[138,9,139,10],[138,11,139,20],[138,21,139,22],[138,23,139,25],[138,27,139,27],[141,1,142,2],[141,3,142,8],[141,9,142,16],[141,17,142,22],[141,24,142,27],[141,28,142,28],[144,1,145,2],[144,3,145,8],[144,9,145,22],[144,29,145,31],[147,1,148,2],[147,3,148,8],[147,9,148,22],[147,24,148,24],[147,25,148,26],[147,27,148,28],[147,29,148,29],[147,30,148,30],[147,31,148,31],[149,29,150,29],[149,31,150,31],[150,1,151,2],[150,3,151,8],[150,9,151,22],[151,29,157,31],[153,1,154,2],[153,3,154,8],[153,9,154,22],[153,24,157,28],[156,1,157,2],[156,3,157,8],[156,9,157,22],[158,29,159,29],[158,30,159,30],[158,31,159,31],[159,1,160,2],[159,3,160,8],[159,9,160,22]]}
[{"$nulls":34},"č.jaz.",{"$f":"VLOOKUP(M6,AI3:AJ8,2,FALSE)","v":1},null,"SVYHLEDAT","CZ","EN","DE","PL","FR"]
[null,"Zvol jazyk:",{"$nulls":20},{"$f":"AL5","v":"Šířka stavebního otvoru (mm)"},{"$nulls":11},"Jazyk","číslo",null,{"$f":"VLOOKUP(AM2,AM2:AR111,$AJ$1,FALSE)","v":"Zvolit jazyk: "},"Zvolit jazyk: ","Select a language:","Wählen Sie eine Sprache","Wybierz język","Sélectionner une langue"]
[{"$nulls":34},"CZ",1]
[null,"Select a language:",{"$nulls":32},"EN",2,null,{"$f":"VLOOKUP(AM4,AM4:AR112,$AJ$1,FALSE)","v":"Umístění horního těsnění"},"Umístění horního těsnění","Placement of top sealing","die Unterbringung der Oberdichtung","Umieszczenie górnego uszczelnienia","Emplacement du joint d'étanchéité"]
[{"$nulls":34},"DE",3,null,{"$f":"VLOOKUP(AM5,AM5:AR113,$AJ$1,FALSE)","v":"Šířka stavebního otvoru (mm)"},"Šířka stavebního otvoru (mm)","Opening width","Lichte Breite","Szerokość otworu","LARGEUR DE BAIE"]
[null,"Wählen Sie eine Sprache:",{"$nulls":10},"CZ",{"$nulls":9},{"$f":"AL6","v":"Výška stavebního otvoru (mm) "},{"$nulls":6},{"$f":"IF(AC3/1000*AC6/1000<13.8,\"\",\"W x H max. 13,8m2\")","v":""},{"$nulls":4},"PL",4,null,{"$f":"VLOOKUP(AM6,AM5:AR111,$AJ$1,FALSE)","v":"Výška stavebního otvoru (mm) "},"Výška stavebního otvoru (mm) ","Clear opening height (mm) ","Lichte Höhe (mm) ","Wysokość otworu budowlanego (mm) ","HAUTEUR DE BAIE (mm) "]
[{"$nulls":34},"FR",5,null,"Výška nádpraží","Výška nádpraží","Height of lintel","Freiraum über Sturz","Wysokość nadproża","Retombée de linteau"]
[null,"Wybierz język:",{"$nulls":32},"NL",6,null,"Spodní hrana horizontálního vedení","Spodní hrana horizontálního vedení","Bottom edge of horizontal tracks","Unterkante der horizontalen Schienen","Dolna krawędz zarządzania pionowego","Bord inférieur des rails horizontaux"]
[{"$nulls":22},{"$f":"AL45","v":"Ovládání"},{"$nulls":14},"Hloubka vedení","Hloubka vedení","Back room","Einbautiefe","Głębokość zarządzania","Profondeur d'encombrement"]
[null,"Sélectionner une langue:",{"$nulls":35},"Minimální prostor pro pružiny","Minimální prostor pro pružiny","Minimal room for springs","Minimaler Raum für Federn","Minimalne miejsce na sprężyny","Espace minimal pour les ressorts"]
[{"$nulls":37},"Délka pohonu","Délka pohonu","Length of motor","Länge des Antriebs","Długość napędu","Longueur de l'opérateur"]
[null,"Kies een taal:",{"$nulls":20},{"$f":"AL32","v":"Prosím, vyplňte pole, která jsou označena barevně!"},{"$nulls":14},"Kotvící bod lišty pohonu","Kotvící bod lišty pohonu","Hanging point for motor track","Aufhängepunkt für Antriebsleiste","Punkt zakotwiczenia listwy napędu","Point d'ancrage du rail de l'opérateur"]
[{"$nulls":37},"Kotvící bod pohonu","Kotvící bod pohonu","Hanging point for motor","Aufhängepunkt für Antrieb","Punkt zakotwiczenia napędu","Point d'ancrage de l'opérateur"]
[{"$nulls":37},"Vyhovující rozměr","Vyhovující rozměr","Suitable dimension","entsprechende Abmessung","Odpowiednie wymiary","Dimension acceptable"]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":24},{"$f":"\"E2=\"&X28-200","v":"E2=3400"},null,"(*2950)"]
[]
[{"$nulls":21},"X=",null,{"$f":"IF(AC6<=2500,3600,4350)","v":3600},null,"(*3100)",null,null,{"$f":"\"E1=\"&\"1400\"","v":"E1=1400"}]
[]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM30,AM30:AR119,$AJ$1,FALSE)","v":"Průjezdná výška"},"Průjezdná výška","Clearance height","Durchfahrtshöhe","Wysokość przejazdu","Hauteur libre"]
[{"$nulls":23},{"$f":"\"D=\"&AC6+470","v":"D=470"},{"$nulls":6},{"$f":"\"P=\"&\"min. 150\"","v":"P=min. 150"}]
[{"$nulls":37},"Prosím, vyplňte pole, která jsou označena barevně!","Prosím, vyplňte pole, která jsou označena barevně!","Please, fill in the fields that are marked in color!","Fülen Sie bitte markierte Felder!","Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych kolorem!","S'il-vous-plaît, remplissez les champs qui sont marqués en couleur!"]
[]
[]
[{"$nulls":37},"Sestavil:","Sestavil:","Designed by:","Aufgestellt:","Wykonał:","Plan par:"]
["*",{"$nulls":29},{"$f":"\"F=\"&\"min. 420\"","v":"F=min. 420"},{"$nulls":6},"Upravil:","Upravil:","Checked by","Bereinigt:","Skorygował:","Vérifié par:"]
[{"$nulls":37},"Schváleno - datum:","Schváleno - datum:","Approved by - date:","Bereinigt am:","Skorygowano dnia:","Approuvé par - date:"]
[{"$nulls":37},"Název souboru:","Název souboru:","File name:","Dateiname:","Nazwa pliku:","Nom du fichier:"]
[{"$nulls":37},"Datum:","Datum:","Date:","Datum:","Data:","DATE:"]
[{"$nulls":37},"Měřítko","Měřítko","Scale:","Massst.:","Podział.:","ÉCHELLE:"]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM41,AM41:AR129,$AJ$1,FALSE)","v":"Formát: "},"Formát: ","Sheet:","Format:","Format:","FORMAT:"]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM42,AM42:AR134,$AJ$1,FALSE)","v":"Kód:"},"Kód:","Code:","Kode:","Kod:","CODE:"]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM43,AM43:AR135,$AJ$1,FALSE)","v":"Verze:"},"Verze:","Version:","Version:","Wersja:","VERSION:"]
[]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM45,AM45:AR137,$AJ$1,FALSE)","v":"Ovládání"},"Ovládání","Operated","Bedienung","Sterowanie","Commande"]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM46,AM46:AR138,$AJ$1,FALSE)","v":"ručně"},"ručně","manually","hand","ręcznie wykonany","MANUELLE"]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM47,AM47:AR139,$AJ$1,FALSE)","v":"elektricky"},"elektricky","electrical ","elektrisch","elektrycznie","MOTORISÉE"]
[]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM49,AM49:AR141,$AJ$1,FALSE)","v":"na překladu"},"na překladu","at lintel","auf dem Sturz ","Na nadprožu","au linteau"]
[{"$nulls":37},{"$f":"VLOOKUP(AM50,AM50:AR142,$AJ$1,FALSE)","v":"na horní sekci"},"na horní sekci","on the top section","auf der Obersektion","Na górnej częśći ","sur le panneau supérieur"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":19},{"$f":"\"K=\"&IF(AC6=\"\",\"\",AC6+190)","v":"K="},{"$nulls":10},{"$f":"\"H=\"&AC6","v":"H="}]
{"$rows_empty":71}
[null,"* Run 600"]
[]
[]
[]
[]
[null,"H",null,{"$f":"AL6","v":"Výška stavebního otvoru (mm) "},{"$nulls":8},{"$f":"AC6","v":0}]
[]
[]
[null,"D",null,{"$f":"AL9","v":"Hloubka vedení"},{"$nulls":7},{"$f":"M136+470","v":470}]
[]
[]
[null,"X",null,{"$f":"AL11","v":"Délka pohonu"},{"$nulls":5},3600,{"$nulls":7},4350,{"$nulls":6},{"$f":"AL14","v":"Vyhovující rozměr"},{"$nulls":3},{"$f":"IF(AC6<=2500,3600,4350)","v":3600}]
[]
[]
[null,"E1",null,{"$f":"AL12","v":"Kotvící bod lišty pohonu"},{"$nulls":5},1400,{"$nulls":19},"http://door-documents.com/en/guardy-installation-drawing-sl"]
[]
[]
[null,"E2",null,{"$f":"AL13","v":"Kotvící bod pohonu"},{"$nulls":5},200,{"$nulls":14},{"$f":"AL35","v":"Sestavil:"},{"$f":"AL36","v":"Upravil:"},null,{"$f":"AL37","v":"Schváleno - datum:"},null,{"$f":"AL38","v":"Název souboru:"},{"$f":"AL39","v":"Datum:"},"Formát"]
[]
[{"$nulls":29},"STP SL_420",null,"A4"]
[null,"K",null,{"$f":"AL8","v":"Spodní hrana horizontálního vedení"},{"$nulls":5},{"$f":"AC6+190","v":190}]
[{"$nulls":29},"SL 420"]
[]
[null,"B",null,{"$f":"AL30","v":"Průjezdná výška"},{"$nulls":5},{"$f":"AC6","v":0},{"$nulls":14},"Guardy"]
[]
[]
[null,"F",null,{"$f":"AL7","v":"Výška nádpraží"},{"$nulls":5},"min. 420mm"]
[]
[{"$nulls":29},{"$f":"AL42","v":"Kód:"},{"$f":"AL43","v":"Verze:"}]
[null,"P",null,{"$f":"AL10","v":"Minimální prostor pro pružiny"},{"$nulls":5},"min. 150mm"]
[{"$nulls":30},1335]